Version=1
Comment=

Model=FT-100
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1000000000
FrqRspLen=16
FrqValuePos=2
FrqValueLen=4
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=1.25,10
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1000000000
ModeRspLen=16
ModeValuePos=6
ModeValueLen=1
ModeMask=0F
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=6
S_FM=6
R_AM=4
S_AM=4
R_FSK=5
S_FSK=8
R_RTTY=7
S_RTTY=7
R_PKT=7
S_PKT=7

Model=FT-747 GX
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1000000000
FrqRspLen=25
FrqValuePos=3
FrqValueLen=4
FrqOrder=F
FrqEncoding=B
FrqFactor=1
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1000000000
ModeRspLen=25
ModeValuePos=25
ModeValueLen=1
ModeMask=1F
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=04
S_CW=2
R_LSB=10
S_LSB=0
R_USB=08
S_USB=1
R_FM=01
S_FM=6
R_AM=02
S_AM=4
R_FSK=00
S_FSK=8
R_RTTY=4
S_RTTY=4
R_PKT=4
S_PKT=4

Model=FT-757 (X)
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1000000000
FrqRspLen=11
FrqValuePos=6
FrqValueLen=4
FrqOrder=R
FrqEncoding=B
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1000000000
ModeRspLen=11
ModeValuePos=10
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=3
S_CW=02
R_LSB=0
S_LSB=00
R_USB=1
S_USB=01
R_FM=5
S_FM=05
R_AM=4
S_AM=04
R_FSK=2
S_FSK=03
R_RTTY=4
S_RTTY=4
R_PKT=4
S_PKT=4

Model=FT-767 (X)
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=5
Acknowledge=0B00000000
Init=
GetFrqCmd=0000000000
FrqRspLen=86
FrqValuePos=82
FrqValueLen=4
FrqOrder=R
FrqEncoding=B
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0800000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=0001000000
ModeRspLen=86
ModeValuePos=80
ModeValueLen=1
ModeMask=07
SetMode=0A00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=02
S_CW=12
R_LSB=00
S_LSB=10
R_USB=01
S_USB=11
R_FM=04
S_FM=14
R_AM=03
S_AM=13
R_FSK=05
S_FSK=15
R_RTTY=4
S_RTTY=4
R_PKT=4
S_PKT=4

Model=FT-817
AutoMode=
DataType=H
Direction=F
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=0000000000
GetFrqCmd=0000000003
FrqRspLen=5
FrqValuePos=1
FrqValueLen=4
FrqOrder=F
FrqEncoding=B
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0000000001
SetFrqValuePos=1
SetFrqValueLen=4.
GetMode=0000000003
ModeRspLen=5
ModeValuePos=5
ModeValueLen=1
ModeMask=0F
SetMode=0000000007
SetModeValuePos=1
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=8
S_FM=8
R_AM=4
S_AM=4
R_FSK=3
S_FSK=3
R_RTTY=A
S_RTTY=A
R_PKT=C
S_PKT=C

Model=FT-840
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1002000000
FrqRspLen=19
FrqValuePos=3
FrqValueLen=3
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1002000000
ModeRspLen=19
ModeValuePos=8
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=4
S_FM=6
R_AM=3
S_AM=4
R_FSK=5
S_FSK=8
R_RTTY=7
S_RTTY=7
R_PKT=7
S_PKT=7

Model=FT-847
AutoMode=
DataType=H
Direction=F
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=0000000000
GetFrqCmd=0000000003
FrqRspLen=5
FrqValuePos=1
FrqValueLen=4
FrqOrder=F
FrqEncoding=B
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0000000001
SetFrqValuePos=1
SetFrqValueLen=4.5
GetMode=0000000003
ModeRspLen=5
ModeValuePos=5
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0000000007
SetModeValuePos=1
SetModeValueLen=1
R_CW=02
S_CW=02
R_LSB=00
S_LSB=00
R_USB=01
S_USB=01
R_FM=08
S_FM=08
R_AM=04
S_AM=04
R_FSK=01
S_FSK=01
R_RTTY=00
S_RTTY=00
R_PKT=08
S_PKT=08

Model=FT-890 Rev
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1002000000
FrqRspLen=19
FrqValuePos=3
FrqValueLen=3
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1002000000
ModeRspLen=19
ModeValuePos=8
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=4
S_FM=6
R_AM=3
S_AM=4
R_FSK=5
S_FSK=8

Model=FT-890 (X)
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1000000000
FrqRspLen=25
FrqValuePos=7
FrqValueLen=3
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1000000000
ModeRspLen=25
ModeValuePos=12
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=4
S_FM=6
R_AM=3
S_AM=4
R_FSK=5
S_FSK=8
R_RTTY=7
S_RTTY=7
R_PKT=7
S_PKT=7

Model=FT-897
AutoMode=
DataType=H
Direction=F
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=0000000000
GetFrqCmd=0000000003
FrqRspLen=5
FrqValuePos=1
FrqValueLen=4
FrqOrder=F
FrqEncoding=B
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0000000001
SetFrqValuePos=1
SetFrqValueLen=4.
GetMode=0000000003
ModeRspLen=5
ModeValuePos=5
ModeValueLen=1
ModeMask=0F
SetMode=0000000007
SetModeValuePos=1
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=8
S_FM=8
R_AM=4
S_AM=4
R_FSK=3
S_FSK=3
R_RTTY=A
S_RTTY=A
R_PKT=C
S_PKT=C

Model=FT-900
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1002000000
FrqRspLen=19
FrqValuePos=3
FrqValueLen=3
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1002000000
ModeRspLen=19
ModeValuePos=8
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=4
S_FM=6
R_AM=3
S_AM=4
R_FSK=5
S_FSK=8
R_RTTY=7
S_RTTY=7
R_PKT=7
S_PKT=7

Model=FT-920
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1002000000
FrqRspLen=14
FrqValuePos=2
FrqValueLen=4
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=1.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1002000000
ModeRspLen=14
ModeValuePos=8
ModeValueLen=1
ModeMask=47
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=41
S_CW=2
R_LSB=00
S_LSB=0
R_USB=40
S_USB=1
R_FM=03
S_FM=6
R_AM=02
S_AM=4
R_FSK=05
S_FSK=8
R_RTTY=04
S_RTTY=9
R_PKT=06
S_PKT=B

Model=FT-950
AutoMode=
DataType=S
Direction=F
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=FA;
FrqRspLen=11
FrqValuePos=3
FrqValueLen=8
FrqOrder=F
FrqEncoding=
FrqFactor=1
SetFrqCmd=FA00000000;
SetFrqValuePos=3
SetFrqValueLen=8
GetMode=MD0;
ModeRspLen=5
ModeValuePos=4
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=MD00;
SetModeValuePos=4
SetModeValueLen=1
R_CW=3
S_CW=3
R_LSB=1
S_LSB=1
R_USB=2
S_USB=2
R_FM=4
S_FM=4
R_AM=5
S_AM=5
R_FSK=6
S_FSK=6
R_RTTY=6
S_RTTY=6
R_PKT=C
S_PKT=C

Model=FT-990 Rev
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1002000000
FrqRspLen=16
FrqValuePos=2
FrqValueLen=3
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1002000000
ModeRspLen=16
ModeValuePos=8
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=4
S_FM=6
R_AM=3
S_AM=4
R_FSK=5
S_FSK=8
R_RTTY=4
S_RTTY=4
R_PKT=4
S_PKT=4

Model=FT-990 (X)
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1000000000
FrqRspLen=25
FrqValuePos=6
FrqValueLen=3
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1000000000
ModeRspLen=25
ModeValuePos=12
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=4
S_FM=6
R_AM=3
S_AM=4
R_FSK=5
S_FSK=8
R_RTTY=4
S_RTTY=4
R_PKT=4
S_PKT=4

Model=FT-1000 (Rev 6)
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1002000000
FrqRspLen=16
FrqValuePos=2
FrqValueLen=3
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1002000000
ModeRspLen=16
ModeValuePos=8
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=4
S_FM=6
R_AM=3
S_AM=4
R_FSK=7
S_FSK=8
R_RTTY=5
S_RTTY=9
R_PKT=6
S_PKT=B

Model=FT-1000 (X)
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1000000000
FrqRspLen=36
FrqValuePos=6
FrqValueLen=3
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=10.0
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1000000000
ModeRspLen=1636
ModeValuePos=12
ModeValueLen=1
ModeMask=
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=4
S_FM=6
R_AM=3
S_AM=4
R_FSK=5
S_FSK=8
R_RTTY=4
S_RTTY=4
R_PKT=4
S_PKT=4

Model=FT-1000MP
AutoMode=
DataType=H
Direction=R
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=1002000000
FrqRspLen=16
FrqValuePos=2
FrqValueLen=4
FrqOrder=F
FrqEncoding=W
FrqFactor=0.625,10
SetFrqCmd=0A00000000
SetFrqValuePos=2
SetFrqValueLen=4
GetMode=1002000000
ModeRspLen=16
ModeValuePos=8
ModeValueLen=1
ModeMask=0F
SetMode=0C00000000
SetModeValuePos=2
SetModeValueLen=1
R_CW=2
S_CW=2
R_LSB=0
S_LSB=0
R_USB=1
S_USB=1
R_FM=4
S_FM=6
R_AM=3
S_AM=4
R_FSK=7
S_FSK=9
R_RTTY=5
S_RTTY=8
R_PKT=6
S_PKT=A

Model=FT-2000
AutoMode=
DataType=S
Direction=F
CommandResponseLength=0
Acknowledge=
Init=
GetFrqCmd=FA;
FrqRspLen=11
FrqValuePos=3
FrqValueLen=8
FrqOrder=F
FrqEncoding=
FrqFactor=1
SetFrqCmd=FA00000000;
SetFrqValuePos=3
SetFrqValueLen=8
GetMode=MD0;
ModeRspLen=5
ModeValuePos=4
ModeValueLen=1
ModeMask=0F
SetMode=MD00;
SetModeValuePos=4
SetModeValueLen=1
R_CW=3
S_CW=3
R_LSB=1
S_LSB=1
R_USB=2
S_USB=2
R_FM=4
S_FM=4
R_AM=5
S_AM=5
R_FSK=6
S_FSK=6
R_RTTY=6
S_RTTY=6
R_PKT=C
S_PKT=C
